**Техническая спецификация**

(код по ЕНС ТРУ 192026.510.000000)

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Требования** |
| 1 | 2 |
| 1 | **Описание закупаемых товаров, работ и услуг** |
|  | Топливо дизельное летнеетемпература застывания не выше -10°С, плотность при 20 °С не более 860 кг/м3, летнее, ГОСТ 305-82 |
| 2 | **Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг.****При этом, техническая спецификация должна содержать требования указанные в подпунктах 1) - 3) пункта 2 приложения №5 Порядка.****А также иные требования указанные в пункте 2 приложения №5 Порядка, которые являются правом Заказчика/организатора закупок.** |
|  | 1. Место поставки товара: склад Заказчика (Республика Казахстан, 130000, г. Актау, пос. Умирзак, «АО «НК «АМТП»).2. Условия поставки:Порядок отгрузки продукции2.1. Поставка необходимого количества Товара осуществляется Поставщиком по заявке Заказчика в течение 3 (трех) календарных дней на условиях DDP Инкотермс-2010 до склада Заказчика. Доставка Товара на место назначения осуществляется за счет средств и силами Поставщика. Автоцистерна (бензовоз) должен быть оснащен масло-бензостойким рукавом длиной не менее 20 метров и оборудованием (счетчик слива) для отпуска и учета горючего.3. Требования к качеству товара:3.1. Качество товара должно соответствовать стандартам на дизельное топливо (ГОСТ 305-82), техническим условиям (ТУ) и иной нормативно-технической документации на данный вид товара и подтверждаться действующими сертификатами изготовителя, национальным стандартам на нефтепродукты и иным требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан.4. Транспортировка топлива должна производится согласно Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом, утвержденный приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 17 апреля 2015 года № 460. |
| **3** | **Гарантийные сроки (при необходимости)** |
|  |  |