**Техническая спецификация**

Работы по тушению/предупреждению пожаров

код по ЕНС ТРУ 842511.000.000000

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Требования** |
| 1 | 2 |
| 1 | **Описание закупаемых товаров, работ и услуг** |
|  | Негосударственная противопожарная охрана и аварийно-спасательных  работ |
| 2 | **Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг.** |
|  | Место проведения работ: Мангистауская область, г.Актау, территория АО «НК «АМТП» в 11 км., восточнее г. Актау.  К территории АО «НК «АМТП» ведет асфальтированная дорога, соединяющая жилые поселки и г.Актау. Площадка предприятия соединена ж/д веткой со станцией Мангышлак.  Территория АО «НК «АМТП» обеспечена необходимыми технологическими и энергетическими ресурсами, транспортировкой воды, газа, электроэнергии, содержанием и обслуживанием существующих коммуникационных сетей водопровода, газопровода, электроснабжения, сооружениями приема и очистки промышленных и бытовых стоков.  *Цель проведения работ*  Охрана территории АО «НК «АМТП» и объектов расположенных на территории от возгораний и пожаров.  *2.1 Перечень объектов АО «НК «АМТП», подлежащих охране от пожаров:*   1. Административное здание № 1; 2. Административное здание № 2; 3. Здание спортивно – оздоровительного комплекса; 4. Здание временного пограничного и таможенного досмотра; 5. Здание КПП порта, здание Службы безопасности; 6. Здание санчасти и иммиграционных служб; 7. Здание механических мастерских и складов; 8. Здание по изготовлению грузозахватных приспособлений; 9. Здание авто – гаража; 10. Здание по ремонту авто – погрузчиков; 11. Здание бытовых помещений № 1; 12. Здание бытовых помещений № 2; 13. Здание диспетчерской порта; 14. Здание операционных служб № 1; 15. Здание операционных служб № 2; 16. Здание операционных служб № 3; 17. Здание грузового склада; 18. Здание «ГСМ в штучной таре»; 19. Здание пенной станции причала № 8; 20. Здание пенной станции причала № 9, № 10; 21. Здание пенной станции причала № 4, № 5; 22. Здание пожарной насосной станции солёной воды; 23. Здание пожарной насосной станции солёной воды причала № 11; 24. Здание отдела по обеспечению пожарной безопасности; 25. Сухогрузные причалы № 1, № 2, № 3, № 6, № 12; 26. Нефтеналивные причалы № 4, № 5, № 9, № 10, № 11; 27. Причал № 7 (портофлот); 28. Экологический причал (портофлот); 29. Паромный причал № 8; 30. Здание ЦПУ причал № 8; 31. Офис № 1 отделения пограничного контроля; 32. Офис № 2 отделения пограничного контроля; 33. Здание (пункт экологического контроля); 34. Служебное здание операторов нефтепричалов № 9, № 10; 35. Топливо – раздаточный пункт; 36. Склад временного хранения (СВХ); 37. Здание мастерской по ремонту навигационных буёв; 38. Подходная и соединительная дамба к нефтепричалам № 9, № 10.   *2.2 Описание работ*   * 1. Обеспечение круглосуточного дежурства боевых расчетов пожарной аварийно-спасательной части (далее по тексту - ПАСЧ) и постоянной готовности к выполнению первоочередных аварийно-спасательных работ (тушения пожара), связанных с локализацией и ликвидацией чрезвычайных ситуаций.   2. Осуществление профилактических мероприятий в области пожарной безопасности на обслуживаемых опасных производственных объектах Заказчика, включающие:  1. обучение персонала Заказчика пользованию средствами защиты, способам самоспасения при возникновении аварийных ситуаций, в том числе и по оказанию первой доврачебной медицинской помощи; 2. проведение на рабочих местах инструктажей и бесед с рабочими и инженерно-техническими работниками Заказчика по газо-, взрыво-, пожароопасным работам, по проведению работ повышенной опасности, пользованию газозащитной аппаратурой и способам самоспасения при возникновении аварийных ситуаций (с документальным оформлением), а также проведение инструктажа для ответственных работников сторонних (подрядных) организаций, выполняющих самостоятельно какие-либо работы на контрактной территории Заказчика; 3. осуществление обследования объектов работ по согласованному с Заказчиком графику на предмет соблюдения требований Правил пожарной безопасности; 4. проведение учебно-тренировочных занятий с персоналом объектов и служб промысла по утвержденному графику учебно-тренировочных занятий (далее - УТЗ), в том числе:  * по эвакуации и спасению персонала и ТМЦ; * по первичным действиям персонала объектов Заказчика при возникновении возгораний, отработке взаимодействия между аварийно-спасательной, противопожарной и производственными службами промысла и персоналом объектов при ликвидации ЧС; * участие в комиссии по проведении проверок органами ДЧС объектов Заказчика.   1. Согласовывает при разработке и актуализации Заказчиком Плана ликвидации аварий для опасных производственных объектов.   2. Выставление постов на производственных объектах при проведении газоопасных и огневых работ и на нефтеналивных причалах №4,5 на время нефтеналивных операциях, для чего иметь в наличии автомобиль, оснащенный техническими средствами по перечню согласованному с ДЧС.   3. ПАСЧ обязана иметь программу подготовки личного состава, планы, согласованные с Заказчиком, маршруты-графики профилактической работы, графики УТЗ по позициям планов ликвидации аварий (далее - ПЛА), в том числе и по оказанию первой доврачебной медицинской помощи персоналу объектов.   4. Проведение профилактической работы по предупреждению аварий путем обследования и осмотра взрывопожароопасных объектов, установок, агрегатов и коммуникаций.   2.3 Наличие всех необходимых документов для осуществления своей деятельности согласно действующему законодательству РК и нормативно-правовых актов.  2.4 Поставщик должен быть укомплектован личным составом, техникой, приборами, снаряжением и запасами материально-технических средств, обеспечивающих качественное выполнение работ:   1. достаточные производственные мощности (ресурсы) для выполнения работ; 2. возможность проводить работы по локализации и ликвидации ЧС в круглосуточном режиме, до полной ликвидации ЧС (происшествий); 3. в случае повышения уровня происшествия, ЧС, Поставщик должен иметь возможность оперативного наращивания группировки сил и средств ПАСЧ.    1. Поставщик должен иметь: 4. «Инструкции взаймодействия с государственной противопожарной службой» при осуществлении гарнизонной и караульной служб, тушении пожаров, проведения аварийно-спасательных работ, проведения работ по профилактике пожаров и радиосвязь на частоте с подразделениями ДЧС Мангистауской области.   2) действующий пожарный аварийно-спасательную часть в радиусе 4 км от объекта Заказчика для оперативного решения задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (в соответствии с пунктом 6.1.2 свода правил Республики Казахстан «Генеральные планы промышленных предприятий» СП РК 3.01-103-2012), круглосуточному обслуживанию опасных производственных объектов, проведение первоочередных спасательных работ требующих применение воздушно-изолирующих средств и другого оборудования на объектах Заказчика.  3) производственную базу на территории Мангистауской области с нижеследующей инфраструктурой:  - Оснащенную пожарной техникой не менее 4 единиц марки АЦ-5-40, выпуска не ранее 2010 года  - Наличие воздушно-дыхательных аппаратов (далее - ВДА) и воздушного компрессора для заправки баллонов.  2.6 Поставщик обязан в процессе выполнения работ соблюдать требования правил и норм в области промышленной безопасности, пожарной безопасности, техники безопасности, охране труда и охране окружающей среды согласно регламентирующим документам РК.   * 1. До начала выполнения работ весь персонал, который будет находиться на территории АО «НК «АМТП» должен иметь удостоверения и протокол проверки знаний, подтверждающие прохождение привлекаемыми специалистами  поставщика проверку знаний в соответствии с требованиями статьи 79 Закона Республики Казахстан «О гражданской защите».   2.8. Поставщик в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания Договора, должен представить Заказчику копии правоустанавливающих документов (право собственности, аренды, лизинга и пр.) подтверждающих наличие 4 (четырех) единиц техники марки АЦ-5-40, выпуска не ранее 2010 года.  При выполнении работ Поставщик руководствуется требованиями:   * Закона Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года №188-V ЗРК «О гражданской защите»; * Приказа МВД РК от 7 ноября 2014 года №782 «Об утверждении Правил осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб»; * Приказа МВД РК от 7 ноября 2014 года №783 «Об утверждении разрешительных требований, предъявляемых к негосударственным противопожарным службам». |
| **3** | **Гарантийные сроки (при необходимости)** |

**Начальник службы охраны труда**

**и промышленной безопасности Ж. Нукибаев**